

**ВОЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ**

**ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**от 28.08.2025г. № 137/800-2025 г.Вольск**

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного

проектирования Кряжимского муниципального образования Вольского

муниципального района Саратовской области, утвержденные решением Вольского муниципального Собрания Вольского муниципального района

от 12.02.2018 г № 5/21-165

Руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Вольского муниципального района и внесения изменений в них, утвержденным решением Вольского муниципального Собрания Вольского муниципального района Саратовской области от 29.06.2015 г. № 4/57-425, на основании Устава Вольского муниципального района Саратовской области, Вольское муниципальное Собрание

 **РЕШИЛО:**

 1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования Кряжимского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области, утвержденные решением Вольского муниципального Собрания Вольского муниципального района от 12.02.2018 г № 5/21-165, следующие изменения:

 1) Оглавление дополнить пунктами:

«1.11. Объекты местного значения муниципального района в области
образования»;

«2.13. Объекты местного значения муниципального района в области
образования»

 2) часть 1 дополнить п. 1.11. следующего содержания:

## «1.11. Объекты местного значения муниципального района в области образования

***Таблица 1.11***

***Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области образования***

| ***Наименование вида объекта*** | ***Тип расчетного показателя*** | ***Наименование расчетного показателя, единица измерения*** | ***Значение расчетного показателя*** |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольная образователь-ная организация | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест на 1000 жителей | для сельских н.п. | 665 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | при одно-, двухэтажной застройке | 500 |
| при застройке от трех этажей и выше | 300 |
| Общеобразова-тельная организация | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест на 1000 жителей | для сельских н.п. | 1104 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | для учащихся I ступени обучения | 15 |
| для учащихся II и III ступени обучения | 30 |
| Пешеходная доступность, м | при малоэтажной застройке | 750 |
| при застройке от трех этажей и выше | 500 |
| Объекты дополнитель-ного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест на 1000 жителей | всего, в том числе: | для сельских н.п. | 999 |
| на базе общеобразовательных организаций | для сельских н.п. | 886 |
| на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) | для сельских н.п. | 113 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 |
| Пешеходная доступность, м | 1500 |
| **Примечания:**1. В сельской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника.2. В сельской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человек. |

 3) часть 2 дополнить п. 2.13. следующего содержания:

## «2.13. Объекты местного значения муниципального района в области образования

***Таблица 2.13***

***Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области образования***

| ***Наименование вида объекта*** | ***Тип расчетного показателя*** | ***Обоснование расчетного показателя*** |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образователь-ные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест в дошкольных образовательных организациях определено расчетным путем в соответствии с примечанием 1 п. 2.2.4 Проекта РНГП Саратовской области.В соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» в сельской местности проектируются не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника. |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность принята для 300 м при застройке от трех этажей и выше и 500 м при одно-, двухэтажной застройке согласно таблице 1.2.4 Проекта РНГП Саратовской области. |
| Общеобразова-тельные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест в общеобразовательных организациях определено расчетным путем в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» . Рассчитанные показатели ниже предельного значения соответствующего показателя в таблице 1.2.4 Проекта РНГП Саратовской области, но могут быть приняты, поскольку в Примечаниях к таблице указано, что предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.В соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» в сельской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человек. |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 15 мин. для учащихся I ступени обучения(начальная школа), 30 мин. для учащихся II и III ступени обучения(основная или неполная средняя, средняя или старшая школа); пешеходная доступность принята 500 м при застройке от трех этажей и выше и 750 м при малоэтажной застройке согласно таблице 1.2.4 Проекта РНГП Саратовской области. |
| Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест в организациях дополнительного образования определено расчетным путем в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Рассчитанные общие показатели превышают предельное значение соответствующего показателя в таблице 1.2.4 Проекта РНГП Саратовской области (95,95 мест на 1000 жителей), поэтому могут быть приняты. |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 30 мин., пешеходная доступность принята 1500м согласно таблице 1.2.4 Проекта РНГП Саратовской области. |

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Вольского муниципального района.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель Вольского**

**муниципального Собрания О.А. Кирсанова**

**Глава Вольского**

**муниципального района С.Е. Сафонов**