

**ВОЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ**

**ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**от 31.07.2025 г. № 134/775-2025 г. Вольск**

О внесении изменений в Генеральный план Куриловского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области, утвержденный решением Совета Куриловского муниципального образования от 29.12.2012 г. № 3/22-73

В целях исполнения требований федерального законодательства в сфере градостроительства и соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, руководствуясь статьями 9, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вольского муниципального района Саратовской области, Вольское муниципальное Собрание

**РЕШИЛО:**

1. Внести в текстовую часть Генерального плана Куриловского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области, утвержденного решением Совета Куриловского муниципального образования Вольского муниципального района от 29.12.2012 г. №3/22-73 следующие изменения:

**1.1. в томе 2 статью 1.8.3.3. дополнить абзацами следующего содержания:**

«Приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Саратовской области № 173 от 16.04.2024 г. установлены зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Куриловка (3 скважины) Вольского района Саратовской области.

Границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Куриловка (3 скважины) Вольского муниципального района Саратовской области

скважина № 1 – 52°09’15,2036’’СШ, 46°53’27,1709’’ВД

скважина № 2 – 52°08’56,5086’’СШ, 46°52’47,3009’’ВД

скважина № 3 – 52°08’54,0716’’СШ, 46°52’44,0609’’ВД

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

для скважины № 1 определены на расстоянии 10 м во всех направлениях от устья скважины; для скважины № 2 определены на расстоянии 10 м во всех направлениях от устья скважины; для скважины № 3 определены на расстоянии 10 м во всех направлениях от устья скважины;

2. Границы второго пояса ЗСО:

для скважины № 1 определены на расстоянии 35,1 м во всех направлениях от устья скважины; для скважины № 2 определены на расстоянии 35,1 м во всех направлениях от устья скважины; для скважины № 3 определены на расстоянии 35,1 м во всех направлениях от устья скважины;

3. Границы третьего пояса ЗСО:

для скважины № 1 определены на расстоянии 335,4 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2 определены на расстоянии 335,4 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 3 определены на расстоянии 335,4 м во всех направлениях от устья скважины.

Приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Саратовской области № 396 от 29.08.2024 г. установлены зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Елховка, с. Шировка, ж/д ст. Куриловка Вольского района Саратовской области.

Границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Елховка, с. Шировка, ж/д ст. Куриловка Вольского района Саратовской области

скважина № 1 с. Елховка – 52о12’56,7656’’СШ, 46о56’53,0219’’ВД

скважина № 1 с. Шировка – 52о11’42,0696’’СШ, 46о46’48,9499’’ВД

скважина № 1 ж/д ст. Куриловка – 52о10’7,4366’’СШ, 46о50’31,9659’’ВД

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

для скважины № 1 с. Елховка определены на расстоянии 10 м в северо-восточном и юго-восточном направлениях, 13 м в юго-западном направлении, 7 м в северо-западном направлении от устья скважины;

для скважины № 1 с. Шировка определены на расстоянии 10 м в юго-западном, северо-западном, северо-восточном направлениях, 17 м в юго-восточном направлении от устья скважины;

для скважины № 1 ж/д ст. Куриловка определены на расстоянии 10 м в северо-восточном, юго-восточном, юго-западном направлениях, 8 м в северо-западном направлении от устья скважины;

2. Границы второго пояса ЗСО:

для скважины № 1 с. Елховка определены на расстоянии 22,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1 с. Шировка определены на расстоянии 30,9 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1 ж/д ст. Куриловка определены на расстоянии 23,4 м во всех направлениях от устья скважины;

3. Границы третьего пояса ЗСО:

для скважины № 1 с. Елховка определены на расстоянии 210,1 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1 с. Шировка определены на расстоянии 295,3 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1 ж/д ст. Куриловка определены на расстоянии 223,2 м во всех направлениях от устья скважины.»;

**1.2. часть «Зона затопления паводком 1-% ной обеспеченности» статьи 1.8.3.6. дополнить абзацами следующего содержания:**

«Приказом Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 31.08.2024 г. №578 установлены границы зон затопления, подтопления территорий, прилегающих к реке Казанла в границах села Горный Вольского района Саратовской области.

Границы зон подтопления территорий, прилегающих к зонам затопления р. Казанла в границах п.Горный Вольского района:

Площадь территории сильного подтопления (при глубине зоны залегания уровня грунтовых вод менее 0,3 м)

п. Горный - 64444 кв.м + 51 кв.м.

Площадь территории умеренного подтопления (при глубине зоны залегания уровня грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2,0 м)

п. Горный -152511 кв.м + 78 кв.м.

Площадь территории слабого подтопления (при глубине зоны залегания уровня грунтовых вод от 2.0 м до 3,0 м)

п. Горный -37430 кв.м + 40 кв.м.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Вольского муниципального района.

**Председатель Вольского**

**муниципального Собрания О.А.Кирсанова**

**Глава Вольского**

**муниципального района С.Е. Сафонов**